1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARTICULOS DE SEGURIDAD EN SOLICITUD.
2. Overol fontanero calibre 25 base poliéster, grabado liso con bota vulcanizada negra sin puntera.
3. Chaqueta impermeable calibre 25 base poliéster color amarilla con cremallera y broches.
4. Guante nitrilo NDEX de 6 mm 8005
5. Casco de seguridad dieléctrico con sistema de suspensión compuesto por aña, corona y bandas de 6 apoyos, con canal de refuerzo para incrementar resistencia lateral con norma ANSI Z 89, 1 SGS.
6. Monogafas antiempañantes en policarbonato, ventilación indirecta, banda texturizada para mayor ajuste con montura en silicona, que brinde sellamiento total al rostro del operario. UVEX S 3960C ANSI Z87+
7. Guante en vaqueta combinada con cavas, refuerzo en todos los dedos, puño tipo mosquetero, con ribete y soporte en caucho para mayor nivel de protección.
8. Guante tipo ingeniero: Reforzado en palma y dedos, puño largo.
9. Cartuchos para gases vapores orgánicos 7500 3M con norma certificados.
10. Cartuchos arseg para gases y vapores serie 9000 certificados NIOSH 42Cfr84
11. Botas de caucho la macha, antideslizantes, negras.
12. Botas de puntera PVC, negra antideslizante.
13. Señalización reglamentaria, informativa y preventiva 30x20. 50x20, fondo blanca y línea azul en la parte superior de 4cms.
14. Nota: Entregados en Manizales. Totalmente empacados y aforados por grupos para ser distribuidos a las seccionales de la entidad. Según distribución coordinada con la oficina de Salud Ocupacional Empocaldas S.A. ESP

RUBIELA MARTINEZ B.

Promotora Salud Ocupacional