**ADENDA No. 03**

**INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0087 DE 2013**

**OBJETO:** Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE 3.750 MEDIDORES PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 CÓMO MÍNIMO. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO O POR LA ONAC.

**PRESUPUESTO OFICIAL**: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).

Una vez analizada la observación realizada por el Señor ALBERTO CORREDOR GONZALEZ, Representante Legal de la Empresa Aquaforjas – BTP, mediante oficio enviado el día 23 de julio de 2013, donde reiteran “…la solicitud de ampliar las características de tal forma que se permita y se acepte la alternativa y se permita ofertar medidores no solo con carcaza en Composite sino que se permitan con carcaza fabricada en los materiales tradicionales como el bronce-latón…” a través de la presente la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de garantizar la selección objetiva y la participación plural de oferentes, reconsidera la solicitud y acepta que se oferten instrumentos de medida con carcaza o cuerpo del medidor fabricado en material composite, composit, material plástico de ingeniería y alta resistencia mecánica o materiales similares y también se acepta medidores fabricados en bronce – laton.

Por lo anterior, mediante la presente adenda se procede a modificar el Pliego de Condiciones Definitivo de en el Capitulo V - ESPECIFICACIONES Técnicas - 5.1 DESCRIPCION DETALLADA DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES SOLICITADOS, únicamente en lo relacionado con el inciso séptimo, del ítem Materiales, el cual quedara de la siguiente manera:

**CAPITULO V**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**5.1 DESCRIPCION DETALLADA DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES SOLICITADOS**

### Materiales “…

La carcasa o cuerpo del medidor ofertado deberá ser fabricado en material composite, composit, material plástico de ingeniería o fabricado en material de polímeros de ingeniería y alta resistencia mecánica ó materiales similares y también se acepta medidores fabricados en bronce - laton…”

La presente se suscribe a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil trece (2013).

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA**

Gerente

SMNM